﻿

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop na optičnem bralniku, da izklopite in vklopite optični bralnik.
   Če je optični bralnik v omrežju, ga vklopite, ko vzpostavite povezavo z omrežjem.
2. Iz računalnika izključite vse kable, razen napajalnega kabla in morebitnega kabla USB ali ethernetnega kabla, ki ga uporabljate za tiskanje.
3. Kliknite [Naprej], da začnete posodobitev optičnega bralnika.

- Optičnega bralnika ne uporabljajte, dokler posodobitev vdelane programske opreme ni dokončana.
- Posodobitev bo dokončana v največ 15 minutah. Posodobitve ne morete preklicati ali prekiniti.
- Če posodobitev vdelane programske opreme ne uspe in skener preide v način obnovitve (ta način označujejo utripajoče lučke stanja), vdelane programske opreme skenerja ne boste mogli posodobiti prek omrežne povezave. Priključite skener na računalnik s kablom USB in poskusite znova posodobiti vdelano programsko opremo. Oglejte si dokumentacijo ali obiščite spletno mesto Epson.com, da preverite, ali je skener v načinu obnovitve.
- Če se skener napaja iz baterije, priključite napajalni kabel.