1. Вимк. і ввімк. сканер кнопкою живлення/увімкнення.
   Якщо сканер є част. мережі, увімк. його після підкл. до мережі.
2. Від'єднайте всі кабелі від комп'ютера, окрім шнура живлення й будь-яких кабелів USB або Ethernet, що використовуються для друку.
3. Натисніть [Далі], щоб почати оновл. сканера.

| - Не користуйтеся сканером до завершення оновлення прошивки. - Для виконання оновлення може знадобитися до 15 хв. Оновлення не можна скасувати або перервати. - Якщо оновлення прошивки не вдалося виконати, і сканер перейшов у режим recovery mode (блимають індикатори стану), оновити прошивку сканера через мережне підключення буде неможливо. Натомість підключіть комп'ютер до сканера за допомогою кабелю USB та спробуйте оновити прошивку ще раз. Щоб перевірити, чи перебуває сканер у режимі recovery mode, див. документацію або відвідайте веб-сайт Epson.com.