1. Tarayıcının açma/kapama düğmesini kullanarak tarayıcıyı kapatın ve açın.
   Tarayıcı bir ağa bağlıysa, ağa bağladıktan sonra açın.
2. Güç kablosu ve yazdırma işlemi için kullanılan USB veya Ethernet kabloları hariç, bilgisayarınıza bağlı tüm kabloları sökün.
3. Tarayıcı güncellemesini başlatmak için [İleri]'ye tıklayın.

- Firmware güncellemesi bitene kadar tarayıcıyı kullanmayın.
- Güncellemenin tamamlanması 15 dakika sürebilir. Güncellemeyi iptal edemez veya yarıda kesemezsiniz.
- Firmware güncellemesi başarısız olur ve tarayıcı recovery mode'a girerse (durum ışıklarının yanıp sönmesiyle belirtilir), tarayıcının firmware sürümünü bir ağ bağlantısı üzerinden güncelleyemezsiniz. Bunun yerine bilgisayarınızı tarayıcıya bir USB kablosuyla bağlayın ve firmware sürümünü güncellemeyi tekrar deneyin.Tarayıcının recovery mode'da olup olmadığını kontrol etmek için belgelere bakın ya da Epson.com adresini ziyaret edin.
- Tarayıcı pil gücüyle çalışıyorsa, elektrik kablosunu takın.