1. Apagueu escàner i torneu-lo a engegar amb botó d'engegada.
   Si es troba en una xarxa, engegueu-lo després de connectar-lo a la xarxa.
2. Desconnecteu tots els cables de l'ordinador, tret del cable d'alimentació i el cable USB o Ethernet utilitzat per imprimir.
3. Cliqueu [Endavant] per iniciar actualització.

- No utilitzeu l'escàner fins que hagi acabat l'actualització del microprogramari.
- Pot tardar fins a 15 minuts. No cancel·leu ni interrompeu l'actualització.
- Si l'actualització del microprogramari falla i la escàner entra en recovery mode (fet que s'indica amb el parpelleig dels llums d'estat), no podreu actualitzar el microprogramari de la escàner mitjançant una connexió de xarxa. Connecteu l'ordinador a la escàner mitjançant un cable USB i torneu a provar d'actualitzar el microprogramari. Consulteu la documentació o visiteu Epson.com per veure si la escàner està en recovery mode.
- Si l'escàner està funcionant amb la bateria, connecteu el cable d'alimentació.