1. 전원을 켜십시오. 이미 켜져 있으면 전원을 껐다 다시 켜서 인쇄 대기열에 아무 작업도 없도록 하십시오.
2. 컴퓨터에서 전원 코드와 인쇄에 사용되는 USB 또는 이더넷 케이블을 제외한 모든 케이블을 분리합니다.
3. [다음]을 클릭하면 프린터 업데이트가 시작됩니다.

- 펌웨어를 업데이트하면 대기열에 있는 인쇄 작업이 취소됩니다.
- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터를 사용하지 마십시오.
- 업데이트를 완료하는데 15분 정도 걸릴 수 있습니다. 업데이트를 취소하거나 중단할 수 없습니다.
- 펌웨어 업데이트에 실패하고 프린터가 recovery mode(깜박이는 상태 표시등으로 알 수 있음)에 있으면 네트워크 연결을 통해 프린터의 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 컴퓨터와 프린터를 USB 케이블을 사용하여 연결하고 펌웨어를 다시 업데이트하십시오. 프린터가 recovery mode인지 확인하려면 설명서를 참조하거나 Epson.com.을 방문하십시오.
- 롤 용지가 있는 프린터: 프린터에 급지된 경우 롤 용지를 꺼내십시오.