1. Zet de scanner uit en aan met de aan-uitknop van de scanner.
   Verbind de scanner zo nodig eerst met het netwerk voordat u hem aanzet.
2. Trek alle kabels uit de computer, behalve het netsnoer en de USB- of Ethernet-kabel die u gebruikt om af te drukken.
3. Klik op [Volgende] om de scannerupdate te starten.

| - Gebruik de scanner niet zolang de firmware-update loopt. - De update kan 15 minuten duren. Annuleer of onderbreek dit proces niet. - Als de firmware-update mislukt en de scanner in de recovery mode gaat (aangegeven met een knipperend statuslampje), is het niet mogelijk om de scannerfirmware bij te werken via een netwerkverbinding. Verbind de scanner en computer met elkaar met een USB-kabel (in plaats van via het netwerk) en probeer de firmware opnieuw bij te werken. Raadpleeg de documentatie of kijk op Epson.com als u wilt weten wanneer de scanner in de recovery mode staat.