﻿

1. Изключете и включете скенера с помощта на бутона за включване на скенера.
   Ако скенерът е включен в мрежата, включете го след свързване в мрежата.
2. Изключете всички кабели от Вашия компютър освен захранващия кабел и USB или Ethernet кабел, който се използва за печат.
3. Щракнете върху [Следващ], за да започне актуализацията на скенера.

| - Не използвайте скенера докато актуализацията на принтера не приключи. - Завършването на актуализацията може да отнеме до 15 минути. Не можете да откажете или прекъснете актуализацията. - Ако актуализацията на фърмуера е неуспешна и скенерът влезе в режим на възстановяване (показано с мигащи индикатори на състоянието), ще можете да актуализирате фърмуера на скенера чрез мрежова връзка. Свържете своя компютър към скенера с помощта на USB кабел и опитайте да актуализирате фърмуера отново. Вижте документацията или посетете Epson.com, за да проверите дали скенерът е в режим на възстановяване.