1. Stäng av och slå på skannern med strömbrytaren på skannern.
   Om skannern ingår i ett nätverk ska du slå på den när den har anslutit till nätverket.
2. Koppla bort alla kablar från datorn utom nätsladden och eventuell USB- eller Ethernet-kabel som används för utskrift.
3. Klicka på [Nästa] när du vill starta skanneruppdateringen.

- Använd inte skannern förrän firmware-uppdateringen är klar.
- Det kan ta upp till 15 minuter att slutföra uppdateringen. Du kan inte stoppa eller avbryta uppdateringen.
- Om firmware-uppdateringen misslyckas och skannern går in i recovery mode (statuslamporna blinkar) kan du inte uppdatera skannerns firmware via en nätverksanslutning. Anslut datorn till skannern med en USB-kabel i stället och försök uppdatera skannerns firmware igen.Kontrollera Om skannern är i recovery mode genom att titta i handboken eller på Epson.com.
- Anslut nätsladden om skannern drivs med batteriet.