﻿

1. Uključite napajanje. Ako je već uključeno, isključite ga pa uključite, čime se uklanjaju eventualni zadaci iz reda za ispis.
2. Odspojite sve kablove iz računala, osim kabela napajanja i USB ili Ethernet kabela koji se koriste za ispis.
3. Kliknite [Dalje] za početak ažuriranja pisača.

- Zadaci ispisa u redu za ispis otkazuju se ažuriranjem firmvera.
- Pisač ne koristite do završetka ažuriranja firmvera.
- Postupak ažuriranja može potrajati do 15 minuta. Ažuriranje ne možete otkazati ili prekinuti.
- Ako ažuriranje firmvera nije uspjelo, a pisač je ušao u način rada za oporavak (označava ga treptanje signalnih svjetala stanja), firmver pisača nećete moći ažurirati putem mrežne veze. Umjesto toga, računalo s pisačem povežite putem USB kabela i ponovno pokušajte ažurirati firmver. Pogledajte dokumentaciju ili posjetite Epson.com kako biste provjerili je li pisač u načinu rada za oporavak.
- Uređaj nemojte isključiti za vrijeme ažuriranja, čak i ako se njegov LCD zaslon isključi ili postane plav.