1. Slå skanneren av og på med skannerens På/av-knapp.
   Hvis skanneren er på et nettverk, slår du den på etter tilkobling til nettverket.
2. Trekk ut alle kablene fra datamaskinen, med unntak av strømledningen og USB- eller Ethernet-kabelen som brukes til utskrift.
3. Klikk [Neste] for å starte skanneroppdateringen.

- Ikke bruk skanneren før fastvareoppdateringen er fullført.
- Det kan ta inntil 15 minutter å fullføre oppdateringen. Du kan ikke avbryte oppdateringen.
- Hvis fastvareoppdateringen mislykkes og skanneren går over i recovery mode (angis med blinkende statuslamper), vil du ikke kunne oppdatere skannerens fastvare via en nettverkstilkobling. Koble datamaskinen til skanneren med en USB-kabel i stedet, og prøv å oppdatere fastvaren på nytt. Se i dokumentasjonen, eller gå til Epson.com for å kontrollere om skanneren er i recovery mode.
- Tilkoble strømledningen hvis skanneren kjører på batteriet.