﻿

1. Выключайце і ўключайце сканер з дапамогай кнопкі Укл. сілкавання.
   Калі сканер у сетцы, уключыце яго пасля падлучэння да сеткі.
2. Адлучыце ўсе кабелі ад камп'ютара, за выключэннем шнура сілкавання і любога кабелю USB ці Ethernet, ужытых для друку.
3. Націсніце [Далей], каб запусціць абнаўленне сканера.

- Не ўжывайце сканер, пакуль абнаўленне ўбудаванага ПЗ не завершана.
- Гэта можа заняць да 15 хвілін для завяршэння абнаўлення. Немагчыма адмяніць ці прыпыніць абнаўленне.
- Калі адбыўся збой абнаўлення ўбудаванага ПЗ, а сканер перайшоў у рэжым аднаўлення (пра што сведчаць светлавыя індыкатары стану), немагчыма абнавіць убудаванае ПЗ сканера праз сеткавае падлучэнне. Замест гэтага падлучыце камп'ютар да сканера з дапамогай кабелю USB і паспрабуйце зноў абнавіць убудаванае ПЗ. Глядзіце дакументацыю ці наведайце сайт Epson.com, каб пераканацца, што сканер у рэжыме аднаўлення.
- Калі сканер працуе ад батарэі, падлучыце кабель сілкавання.