﻿

1. Уключыце сілкаванне. Калі яно ўжо ўключана, выключыце сілкаванне і ўключыце зноў, пераканаўшыся ў адсутнасці заданняў для друку ў чарзе.
2. Адлучыце ўсе кабелі ад камп'ютара, за выключэннем шнура сілкавання і любога кабелю USB ці Ethernet, ужытых для друку.
3. Націсніце [Далей], каб пачаць абнаўленне прынтара.

- Заданні для друку ў чарзе будуць адменены абнаўленнем убудаванага ПЗ.
- Не ўжывайце прынтар, пакуль абнаўленне ўбудаванага ПЗ не завершана.
- Гэта можа заняць да 15 хвілін для завяршэння абнаўлення. Немагчыма адмяніць ці прыпыніць абнаўленне.
- Калі адбыўся збой абнаўлення ўбудаванага ПЗ, а прынтар перайшоў у рэжым аднаўлення (пра што сведчаць светлавыя індыкатары стану), немагчыма абнавіць убудаванае ПЗ прынтара праз сеткавае падлучэнне. Замест гэтага падлучыце камп'ютар да прынтара з дапамогай кабелю USB і паспрабуйце зноў абнавіць убудаванае ПЗ. Глядзіце дакументацыю ці наведайце сайт Epson.com, каб пераканацца, што прынтар у рэжыме аднаўлення.
- Калі прынтар працуе ад батарэі, падлучыце кабель сілкавання.