<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<String xml:lang="no" xmlns="http://www.epson.com/EpsonNet/Resource/Common/StringInfo/1-0">
	<s id="APP_CAPTION">Epson Firmware Updater</s>
	<s id="APP_LANG">no</s>
	<s id="BUTTON_OK">OK</s>
	<s id="BUTTON_CANCEL">Avbryt</s>
	<s id="BUTTON_YES">Ja</s>
	<s id="BUTTON_NO">Nei</s>
	<s id="BUTTON_CLOSE">Lukk</s>
	<s id="BUTTON_BACK">&lt;Tilbake(&amp;B)</s>
	<s id="BUTTON_NEXT">Neste(&amp;N)&gt;</s>
	<s id="BUTTON_START">Start</s>
	<s id="BUTTON_ABORT">Stopp</s>
	<s id="BUTTON_CONTINUE">Fortsett</s>
	<s id="BUTTON_COMPLETE">Fullfør</s>
	<s id="BUTTON_PRINTSTATUS">Skriv ut versjon</s>
	<s id="BUTTON_RETRY">Prøv på nytt(&amp;R)</s>
	<s id="BUTTON_LOGIN">Logg på</s>
	<s id="BUTTON_SELECTALL">Velg alle</s>
	<s id="BUTTON_SELECTCLEAR">Fjern alle</s>
	<s id="BUTTON_REFRESH">Oppdater</s>
	<s id="BUTTON_BROWS">Bla gjennom...</s>
	<s id="BUTTON_LISENCE1">Juridiske merknader...</s>
	<s id="BUTTON_LISENCE2">Lisensavtale...</s>
	<s id="BUTTON_SAVE">Lagre som fil...</s>
	<s id="BUTTON_ADD">Legg til...</s>
	<s id="BUTTON_DEL">Slett</s>
	<s id="BUTTON_UP">Opp</s>
	<s id="BUTTON_DOWN">Ned</s>
	<s id="DLG_CAPTION_LISENCE1">Juridiske merknader</s>
	<s id="DLG_CAPTION_LISENCE2">Lisensavtale</s>
	<s id="MENU_OPTION">Alternativer(&amp;O)...</s>
	<s id="MENU_VERSION">Om Firmware Updater(&amp;A)...</s>
	<s id="TEXT_BOOTING">Starter programmet...</s>
	<s id="TEXT_PREPARING">Gjør klar for fastvareoppdatering...</s>
	<s id="TITLE_START">Innledning</s>
	<s id="TEXT_START_1">Med programvaren kan du oppdatere fastvaren for Epson-skrivere/skannere.</s>
	<s id="TEXT_START_2">Klikk [Neste] for å fortsette.\nVil du avslutte programvaren, klikker du [Avbryt].</s>
	<s id="TITLE_LISENCE">Lisensavtale for programvare</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_1">Les gjennom lisensavtalen for programvare nedenfor.</s>
	<s id="TEXT_LISENCE_2">Godtar du alle vilkårene i lisensavtalen?\nVelg [Jeg godtar] og deretter [Neste] hvis du godtar den.\n</s>
	<s id="RADIO_AGREE">Jeg godtar.</s>
	<s id="RADIO_NOTAGREE">Jeg godtar ikke.</s>
	<s id="SAVEFILE_NAME">Lisensavtale for programvare</s>
	<s id="SAVEFILE_FILTER">Tekstfil (*.txt)|*.txt|Alle filer (*.*)|*.*||</s>
	<s id="TITLE_FILESELECT">Velg fastvarefil</s>
	<s id="TEXT_FILESELECT_1">Klikk [Bla gjennom], velg fastvarefilen, og klikk deretter [Neste].</s>
	<s id="TEXT_FILESELECT_2">Fastvarefil:</s>
	<s id="OPENFILE_FILTER">Fastvare (*.efu)|*.efu|Alle filer (*.*)|*.*||</s>
	<s id="TITLE_WARNING">Instruksjoner og forholdsregler for oppdatering</s>
	<s id="TITLE_NW_SEARCHING">Velg skriveren</s>
	<s id="TEXT_NW_SEARCHING_1">1. Under Modellnavn velger du skriveren/skriverne du vil oppdatere.\n2. Klikk [Start] for å starte oppdateringen.</s>
	<s id="TEXT_NW_SEARCHING_2">Fastvarefil:</s>
	<s id="TEXT_NW_SEARCHING_STATUS_SEARCH">Søker</s>
	<s id="TEXT_NW_SEARCHING_STATUS_READY">Klar</s>
	<s id="TITLE_NW_FIREWALL">Brannmuradvarsel</s>
	<s id="TEXT_NW_FIREWALL_1_WIN1">Windows-brannmuren må tillate at Epson Firmware Updater fortsetter med oppdateringen. Vil du fortsette?\nHvis det vises en brannmurmelding, klikker du [Fjern blokkering] eller [Tillat] slik at Epson Firmware Updater kan fortsette.</s>
	<s id="TEXT_NW_FIREWALL_1_WIN2">Brannmur- eller antispionprogramvare kan vise advarsler knyttet til oppdateringen.\nHvis det vises en brannmurmelding, klikker du [Fjern blokkering] eller [Tillat] slik at Epson Firmware Updater kan fortsette.</s>
	<s id="TEXT_NW_FIREWALL_1_MAC">Brannmur- eller antispionprogramvare kan avbryte oppdateringen.</s>
	<s id="TEXT_NW_FIREWALL_2">Klikk her for å vise mer detaljert informasjon.</s>
	<s id="TEXT_UPDATECAUTION_1">\nFor printers designed to use Epson genuine cartridges only: Non-Epson branded or altered Epson cartridges that functioned prior to a firmware update may not continue to function.</s>
	<s id="CHECK_FIREWALL">Tillat tilgang (kun for Windows-brannmur)</s>
	<s id="TEXT_UPDATE_1">Total fremdrift:</s>
	<s id="TEXT_UPDATE_2">Gjeldende fremdrift:</s>
	<s id="TEXT_UPDATE_5">Oppdater skriverliste:</s>
	<s id="TEXT_UPDATE_8">Detaljert informasjon:</s>
	<s id="CHECK_DONT_CONFIRM_CONTINUE">Denne dialogboksen vises ikke på nytt.</s>
	<s id="COLUMN_MODELNAME">Modellnavn</s>
	<s id="COLUMN_ROUTE">Tilkoblingstype</s>
	<s id="COLUMN_ROUTE_LOCAL">USB</s>
	<s id="COLUMN_ROUTE_NETWORK">Nettverk</s>
	<s id="COLUMN_IPADDR">IP-adresse</s>
	<s id="COLUMN_MACADDR">MAC-adresse</s>
	<s id="COLUMN_STATUS">Status</s>
	<s id="COLUMN_VERSION">Versjon</s>
	<s id="COLUMN_SOFTWARE">Programvare</s>
	<s id="COLUMN_VENDOR">Leverandørnavn</s>
	<s id="COLUMN_CATEGORY">Kategori</s>
	<s id="COLUMN_FIRMWARETYPE">Fastvaretype</s>
	<s id="COLUMN_UPDTAEFILE">Oppdater fil</s>
	<s id="COLUMN_CURENTVERSION">Gjeldende versjon</s>
	<s id="COLUMN_PACKAGE">Pakke</s>
	<s id="COLUMN_FIRMWARE">Fastvare</s>
	<s id="COLUMN_OTHER">Andre</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_SAME">Samme versjon</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_UP">Ny versjon</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_DOWN">Gammel versjon</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_DISABLE_DOWN">Nedgradert (kan ikke oppdateres)</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_DISABLE_CUSTOM">Spesialisert (kan ikke oppdateres)</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_DISABLE_RAWPORT">Ubehandlet port er deaktivert (kan ikke oppdateres)</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_DISABLE_USING">Skriver er opptatt (kan ikke oppdateres)</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_DISABLE_USING_SCANNER">Skanner er opptatt (kan ikke oppdateres)</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_UNKNOWN">Ukjent</s>
	<s id="COLUMN_VERSION_NONE">Ikke installert</s>
	<s id="STATE_UPDATE">Oppdaterer</s>
	<s id="STATE_UPDATE_AUTHENCATING">Bekrefter skriverpassord.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_WAIT_IDLE">Skriver er klar og i ventemodus.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_SENDING">Overfører fastvarefil til skriveren.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_WAIT_UPDATING">Fastvareoppdatering pågår.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_WAIT_UPDATING_WARNING">Du må ikke slå av skriveren under oppdatering selv om LCD-skjermen slukkes eller blir blå.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_REBOOTPOLLING">Venter på at skriveren skal starte på nytt.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_CHECKVERSION">Fastvareversjon er bekreftet.</s>
	<s id="STATE_FIRM_SENDED">Overfør. fullført</s>
	<s id="STATE_SUCCEED">Vellykket oppdatering</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_DEFAULT">Fastvareoppdateringen er fullført.</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_AUTOPOWEROFF">Fastvaren er blitt lastet ned til skriveren.\nVent til skriveren slås av automatisk.</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_EZ_AUTOPOWEROFF">Fastvaren er blitt lastet ned til skriveren.\nVent til skriveren slås av automatisk.</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_BIJ_RECOVERY">Fastvaren er blitt lastet ned til skriveren.</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_WIFI_DIRECT"></s>
	<s id="STATE_FAILED">Oppdatering mislyktes</s>
	<s id="STATE_FAILED_WAIT_IDLE">Skriveren kan ikke oppdateres.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_WAIT_IDLE">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skriveren er opptatt.\n- Det oppstod en skriverfeil.</s>
	<s id="STATE_FAILED_SENDING">Kan ikke sende fastvarefilen til skriveren.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_SENDING">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skriveren er opptatt.\n- Det oppstod en skriverfeil.</s>
	<s id="STATE_FAILED_REBOOTPOLLING">Kan ikke bekrefte at skriveren har startet på nytt.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_REBOOTPOLLING">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av.\n- Det oppstod et strømbrudd for skriveren under fastvareoppdateringen.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CHECKVERSION">Skriverens fastvare ble ikke oppdatert.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_CHECKVERSION">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av.</s>
	<s id="STATE_FAILED_AUTOSHUTDOWN">- Skriveren kan ha blitt slått av hvis innstillingen Avslutningstidtaker er aktivert.</s>
	<s id="STATE_FAILED_AUTOSHUTDOWN_RESTORE">Avslutningstidtaker ble ikke gjenopprettet til opprinnelig innstilling.</s>
	<s id="STATE_FAILED_AUTOSHUTDOWN_DISABLE">Avslutningstidtaker for skriveren er ikke ugyldig.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_AUTOSHUTDOWN_DISABLE">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av.</s>
	<s id="ERR_EZ_NOTFOUND">Skriveren ble ikke registrert.</s>
	<s id="ERR_EZ_CAUSE_NOTFOUND">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av.</s>
	<s id="ERR_EZ_NOTTARGET">Fastvaren ble ikke oppdatert fordi den ikke gjelder for skriveren som er tilkoblet.</s>
	<s id="ERR_EZ_CUSTOMFIRM">Fastvaren ble ikke oppdatert fordi eksklusiv fastvare er tatt i bruk.</s>
	<s id="ERR_EZ_DOWNGRADE">Fastvaren trenger ikke å oppdateres fordi den nyeste versjonen av fastvaren er tatt i bruk.</s>
	<s id="ERR_EZ_DISABLEDRAWPORT">Fastvaren ble ikke oppdatert fordi den ubehandlede porten er deaktivert.</s>
	<s id="STATE_CANCELING">Avbryter oppdat.</s>
	<s id="STATE_CANCELING_DETAIL">Avslutningstidtaker tilbakestilles til opprinn. innstillinger.</s>
	<s id="STATE_CANCELING_DETAIL_SCANNER">Avslutningstidtaker tilbakestilles til opprinn. innstillinger.</s>
	<s id="STATE_CANCELED">Avbryt oppdatering</s>
	<s id="STATE_CANCELED_DETAIL">Oppdateringen ble avbrutt av brukeren.</s>
	<s id="STATE_WAITING">Oppdateringen er i ventemodus</s>
	<s id="STATE_WAITING_DETAIL">Venter på å fullføre oppdatering for andre skrivere.</s>
	<s id="DLG_PRINTING_TEXT_1">Skriver ut informasjon om gjeldende versjon...</s>
	<s id="DLG_CAPTION_SOFTWARE">Programvareinformasjon</s>
	<s id="DLG_CAPTION_PASSWORD">Passord</s>
	<s id="GROUP_LOGIN">Skriverpålogging</s>
	<s id="GROUP_LOGIN_MSG1">Skriv inn gjeldende administratorpassord.</s>
	<s id="GROUP_LOGIN_MSG2">Skriv inn skriverens gjeldende administratorpassord.\nSkrivere som allerede er pålogget, vises med et ulåst-ikon.\nLogg på alle skrivere.</s>
	<s id="GROUP_LOGIN_MSG3">Passord:</s>
	<s id="DLG_CAPTION_OPTION">Alternativer</s>
	<s id="OPTION_TIMEOUT">Tidsavbrudd</s>
	<s id="OPTION_COMMUNICATION_TIMEOUT">Tid før deklarering av kommunikasjonsfeil (2-120):</s>
	<s id="OPTION_TIMEOUT_UNIT">sekunder</s>
	<s id="OPTION_PROBE">Søkeparametere</s>
	<s id="OPTION_PROBE_NETWORKADDRESS">Søk med nettverksadresse</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_ADD_DLG_CAPTION">Legg til søkemotoradresse</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_MCAST_ENABLE">Aktiver søk med multikastingspakke</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_ROUTING_ENABLE">Aktiver søk etter nettverk utenfor ruteren</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_CAPTION_ROUTINGADDR">Søkemotoradresse:</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_NETWOKADDR">Nettverksadresse</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_SUBNETMASK">Nettverksmaske</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_MCAST_TTL">Multikastings-TTL ($(MIN)-$(MAX)):</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_CAPTION_NETWORK">Nettverksadresse:</s>
	<s id="OPTION_TCPIP_CAPTION_SUBNET">Nettverksmaske:</s>
	<s id="OPTION_PROBE_IPADDRESS">Søk med IP-adresse</s>
	<s id="OPTION_PROBE_IPADDRESS_ENABLE">Aktiver søk etter angitt IP-adresse</s>
	<s id="OPTION_LOG">Logg</s>
	<s id="OPTION_LOG_GROUP">Loggutdata</s>
	<s id="OPTION_LOG_OUTPUT_ENABLE">Aktiver loggutdata</s>
	<s id="OPTION_LOG_FILEPATH">Bane til loggfil</s>
	<s id="OPTION_LOG_REF_DLG_TEXT">Velg mål for loggutdata.</s>
	<s id="OPTION_MSG_CONFIRM_RELOAD">Du må oppdatere listen for å ta i bruk innstillingene.\nVil du oppdatere listen?</s>
	<s id="OPTION_MSG_CONFIRM_CANCEL_MODIFY">Innstillingsinformasjonen er endret.\nHvis du klikker [OK], avbrytes alle endringene.\nVil du fortsette?</s>
	<s id="OPTION_ERR_RANGE_INT">Skriv inn et heltall mellom $(MIN) og $(MAX).</s>
	<s id="OPTION_MSG_CONVERT">Nettverksadressen $(INPUT) som du skrev inn, legges til i listen som $(OUTPUT).\n</s>
	<s id="OPTION_MSG_REGISTERD">Denne adressen er allerede registrert.</s>
	<s id="OPTION_MSG_CONFIRM_ADD_ADDR">Legge til denne adressen?</s>
	<s id="OPTION_ERR_INVALID_ADDR">Denne adressen kan ikke registreres.</s>
	<s id="OPTION_ERR_CREATE_LOG">Kan ikke opprette en loggfil i angitt mappe.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_START">Fortsette med fastvareoppdateringen?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_START_AUTOSHUTDOWN">Noen av skriverne du har valgt, har en innstilling som slår av skriveren automatisk etter en angitt tid.\nFastvareoppdateringen mislykkes hvis skriveren slås av under oppdateringen.\nVil du deaktivere denne innstillingen før du starter fastvareoppdateringen?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_START_AUTOSHUTDOWN_DISABLE">Innstillingen gjenopprettes før fastvaren oppdateres.\nAktiver skriverens innstilling for Avslutningstidtaker når du har fullført fastvareoppdateringen.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_START_AUTOSHUTDOWN_ENABLE">Start fastvareoppdateringen uten å gjenopprette innstillingen.\nHvis skriveren slås av under oppdateringen, blir ikke fastvaren oppdatert.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_CANCEL">Når oppdateringen for den aktuelle skriveren er fullført, avbrytes oppdateringen for påfølgende skriver.\nVil du fortsette?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_CANCEL2">Fastvareoppdateringen for følgende skriver(e) vil bli avbrutt.\nVil du avbryte den?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_QUIT">Fastvareoppdateringen er ikke fullført.\nEr du sikker på at du vil avslutte?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_CONTINUE">Er det andre skrivere/skannere som også trenger fastvareoppdatering?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_WAITIDLE">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skriveren ikke holder på å settes opp.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_SENDING">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skriveren ikke holder på å settes opp.\n\nVi anbefaler at du starter skriveren på nytt før du klikker [Prøv på nytt].</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_REBOOTPOLLING">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i recovery mode.\n\nHvis du klikker [Prøv på nytt] og fastvareoppdateringen mislykkes, er skriveren i recovery mode.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_CHECKVERSION">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_AUTOSHUTDOWN_DISABLE">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_NOTFOUND">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_LINK_DOWNLOAD">Nedlastingsområde for Epson Firmware Updater</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MSG_DOWNLOAD">Hvis skriveren er i Recovery Mode, må du laste ned filen Firmware Updater og installere den manuelt.\nKlikk koblingen nedenfor for å åpne en webside med instruksjoner om hvordan du laster ned filen.\nAvslutt denne oppdateringsfilen, åpne deretter filen du lastet ned, og følg instruksjonene på skjermen.\n\nObs! Kontroller at datamaskinen er koblet til skriveren med en USB-kabel før du åpner den nedlastede filen. Du kan ikke oppdatere skriverens fastvare via en nettverkstilkobling når skriveren er i recovery mode.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MSG_REBOOT">Fullfør fastvareoppdateringen for alle skriverne, og avslutt Epson Firmware Updater. Start deretter Epson Firmware Updater på nytt, og start oppdateringen ved å følge instruksjonene på skjermen.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_VERSION_USBPREFIX">Start skriveroppdatering.\n</s>
	<s id="MB_CONFIRM_VERSION_BASE">Skriveren har følgende fastvare.\n$(MESSAGE)\nVil du overskrive den?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_VERSION_OLD">* Denne fastvaren er nyere enn fastvarefilen. \n</s>
	<s id="MB_CONFIRM_VERSION_SAME">* Fastvaren er allerede blitt oppdatert.\n</s>
	<s id="MB_CONFIRM_VERSION_NODATA">* Kan ikke hente versjonsinformasjon.\n</s>
	<s id="TEXT_CONFIRM_1">Klikk [Prøv på nytt] for å utføre oppdateringen på nytt.\n</s>
	<s id="TEXT_CONFIRM_2">Klikk [Neste] for å fortsette behandlingen.\n</s>
	<s id="TEXT_CONFIRM_3">Klikk [Stopp] for å avbryte følgende oppdateringer.\n</s>
	<s id="TEXT_CONFIRM_4">Klikk [Avbryt] for å avslutte.</s>
	<s id="TEXT_REBOOT_1">Koble til strømmen igjen for den oppdaterte skriveren.\nKlikk [Neste] når strømmen er på.</s>
	<s id="TEXT_REBOOT_2">Bekreft at fastvareoppdateringen er fullført.\nKoble til strømmen igjen for den oppdaterte skriveren når oppdateringen er bekreftet.\nKlikk [Neste] når strømmen er på.</s>
	<s id="TEXT_REBOOT_3">Adresse:</s>
	<s id="ERR_RUN_ALREADYRUNNING">Flere programmer kan ikke kjøre samtidig.</s>
	<s id="ERR_RUN_INVALID_OS">Kan ikke brukes med gjeldende operativsystem.</s>
	<s id="ERR_RUN_NO_STRING">Finner ikke filene som trengs for å starte.\nStart programmet på nytt.</s>
	<s id="ERR_RUN_NO_SOCKET">Kan ikke starte programmet.\nInitialisering av socket mislyktes.</s>
	<s id="ERR_RUN_NO_NETWORK">Kan ikke starte programmet.\nEn nettverksprotokoll er ikke installert.</s>
	<s id="ERR_RUN_NO_RESOURCE">Kan ikke starte programmet. \nFeil konfigurasjonsfil.</s>
	<s id="ERR_RUN_TEMPFOLDER_FAILED">Kan ikke starte programmet. \nKan ikke opprette midlertidig mappe.</s>
	<s id="ERR_RUN_UNKNOWN">Kan ikke starte programmet.</s>
	<s id="ERR_OPEN_FORMAT">Fastvarefilen er ikke riktig.\nBekreft fastvarefilen, og kjør deretter dette verktøyet på nytt.</s>
	<s id="ERR_OPEN_ALLOC">Ikke nok ressurser til å fortsette.</s>
	<s id="ERR_OPEN_BASE">Valgt fil er ikke en fastvarefil eller filen kan være skadet.\nPrøv på nytt etter at du har valgt fastvarefilen igjen eller lastet ned fastvaren på nytt.</s>
	<s id="ERR_OPEN_A2_UNKNOWN">Kan ikke bruke denne typen fastvare.</s>
	<s id="ERR_OPEN_ZCOUNT">\nAntallet Z-seksjoner er forbudt.</s>
	<s id="ERR_OPEN_UNSET">\nSeksjon $(SECTION) nøkkel $(KEY) er ikke angitt.</s>
	<s id="ERR_OPEN_INVALID">\nSeksjon $(SECTION) nøkkel $(KEY) er forbudt.</s>
	<s id="ERR_PASSWORD">Feil passord.\nSkriv inn riktig passord.</s>
	<s id="ERR_INVALID_CHARACTER">Inneholder ulovlige tegn.</s>
	<s id="ERR_INPUTLENGTH">Skriv inn $(MIN) eller flere tegn, men maksimalt $(MAX) tegn.</s>
	<s id="ERR_DEVICELOCKED">Kan ikke angi fordi den er låst.</s>
	<s id="ERR_DEVICEBUSY">Kan ikke angi fordi skriveren er opptatt.</s>
	<s id="ERR_IPLISTFILE">Filen med IP-adresselisten er ikke riktig. (feil: $(LINE) linje)\nBekreft filen med IP-adresselisten, og kjør deretter dette verktøyet på nytt.</s>
	<s id="ERR_DISCONNECTED">Verktøyet kan ikke kommunisere med skriveren.\nKontroller skriverens strømtilførsel og kabeltilkoblinger.</s>
	<s id="ERR_NOTREADY">Skriveren er ikke klar til å skrive ut.\nFjern feilen hvis det har oppstått en feil.</s>
	<s id="ERR_PRINTFAILED">Kan ikke sende informasjonen om gjeldende versjon.\nKontroller strømtilførselen og kabeltilkoblingene for skriveren.</s>
	<s id="ERR_DOWNGRADE">Skriveren kan ikke oppdateres fordi fastvaren er ny.</s>
	<s id="ERR_CUSTOMFIRM">Skriveren kan ikke oppdatere fastvaren fordi det er tatt i bruk kundespesifikk fastvare på tilkoblet skriver.</s>
	<s id="ERR_NOTFOUND">Skriveren er ikke tilkoblet eller tilkoblet skriver er ikke målskriveren.</s>
	<s id="TITLE_NW_SEARCHING_SCANNER">Velg skanner</s>
	<s id="TEXT_NW_SEARCHING_1_SCANNER">1. Under Modellnavn velger du skanner(e) du vil oppdatere.\n2. Klikk [Start] for å starte oppdateringen.</s>
	<s id="TEXT_NW_FIREWALL_1_WIN1_SCANNER">Windows-brannmuren må tillate at Epson Firmware Updater fortsetter med oppdateringen. Vil du fortsette?\nHvis det vises en brannmurmelding, klikker du [Fjern blokkering] eller [Tillat] slik at Epson Firmware Updater kan fortsette.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_AUTHENCATING_SCANNER">Bekrefter skannerpassord.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_WAIT_IDLE_SCANNER">Skanner klar og i ventemodus.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_SENDING_SCANNER">Overfører fastvarefil til skanneren.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_WAIT_UPDATING_SCANNER">Fastvareoppdatering pågår.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_REBOOTPOLLING_SCANNER">Venter på at skanner skal restarte.</s>
	<s id="STATE_UPDATE_CHECKVERSION_SCANNER">Fastvareversjon er bekreftet.</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_DEFAULT_SCANNER">Fastvareoppdateringen er fullført.</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_AUTOPOWEROFF_SCANNER">Fastvaren er blitt lastet ned til skanneren.\nVent til skanneren slås av automatisk.</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_EZ_AUTOPOWEROFF_SCANNER">Fastvaren er blitt lastet ned til skanneren.\nVent til skanneren slås av automatisk.</s>
	<s id="STATE_SUCCEED_BIJ_RECOVERY_SCANNER">Fastvaren er blitt lastet ned til skanneren.</s>
	<s id="STATE_FAILED_WAIT_IDLE_SCANNER">Skanneren kan ikke oppdateres.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_WAIT_IDLE_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skanneren er opptatt.\n- Det oppstod en skannerfeil.</s>
	<s id="STATE_FAILED_SENDING_SCANNER">Kan ikke sende fastvarefilen til skanneren.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_SENDING_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skanneren er opptatt.\n- Det oppstod en skannerfeil.</s>
	<s id="STATE_FAILED_REBOOTPOLLING_SCANNER">Kan ikke bekrefte at skanner har restartet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_REBOOTPOLLING_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av.\n- Det oppstod et strømbrudd for skanneren under fastvareoppdateringen.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CHECKVERSION_SCANNER">Skannerens fastvare ble ikke oppdatert.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_CHECKVERSION_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av.</s>
	<s id="STATE_FAILED_AUTOSHUTDOWN_SCANNER">- Skanner kan være avslått hvis Avslutningstidtaker er aktivert.</s>
	<s id="STATE_FAILED_AUTOSHUTDOWN_RESTORE_SCANNER">Avslutningstidtaker ble ikke gjenopprettet til opprinnelig innstilling.</s>
	<s id="STATE_FAILED_AUTOSHUTDOWN_DISABLE_SCANNER">Skannerens Avslutningstidtaker må være slått på.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_AUTOSHUTDOWN_DISABLE_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av.</s>
	<s id="ERR_EZ_NOTFOUND_SCANNER">Skanner ble ikke registrert.</s>
	<s id="ERR_EZ_CAUSE_NOTFOUND_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av.</s>
	<s id="ERR_EZ_NOTTARGET_SCANNER">Fastvaren ble ikke oppdatert fordi den ikke gjelder for tilkoblet skanner.</s>
	<s id="STATE_WAITING_DETAIL_SCANNER">Venter på å fullføre oppdat. for andre skannere.</s>
	<s id="GROUP_LOGIN_SCANNER">Logg på skann</s>
	<s id="GROUP_LOGIN_MSG1_SCANNER">Skriv inn gjeldende administratorpassord.</s>
	<s id="GROUP_LOGIN_MSG2_SCANNER">Skriv inn skannerens gjeldende administratorpassord.\nSkannere som allerede er pålogget, vises med et ulåst-ikon.\nLogg på alle skannere.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_START_SCANNER">Fortsette med fastvareoppdateringen?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_START_AUTOSHUTDOWN_SCANNER">Noen av skannerne du har valgt, har en innstilling som slår av skanneren automatisk etter en angitt tid.\nFastvareoppdateringen mislykkes hvis skanneren slås av under oppdateringen.\nVil du deaktivere denne innstillingen før du starter fastvareoppdateringen?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_CANCEL_SCANNER">Når oppdateringen for den aktuelle skanneren er fullført, avbrytes oppdateringen for neste skanner.\nVil du fortsette?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_CANCEL2_SCANNER">Fastvareoppdateringen for følgende skanner(e) vil bli avbrutt.\nVil du fortsette?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_WAITIDLE_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanneren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skanneren er slått på.\n- Kontroller at skanneren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skanneren ikke holder på å settes opp.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_SENDING_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanneren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skanneren er slått på.\n- Kontroller at skanneren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skanner ikke holder på å settes opp.\n\nVi anbefaler at skanner restartes før du klikker [Prøv på nytt].</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_REBOOTPOLLING_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanner er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskin.\n- Kontroller at skanner er slått på.\n\n</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_CHECKVERSION_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk så [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanner er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskin.\n- Kontroller at skanner er slått på.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_AUTOSHUTDOWN_DISABLE_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk så [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanner er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskin.\n- Kontroller at skanner er slått på.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_NOTFOUND_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk så [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanner er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskin.\n- Kontroller at skanner er slått på.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MSG_DOWNLOAD_SCANNER">Hvis skriveren er i Recovery Mode, må du laste ned filen Firmware Updater og installere den manuelt.\nKlikk koblingen nedenfor for å åpne en webside med instruksjoner om hvordan du laster ned filen.\nAvslutt denne oppdateringsfilen, åpne deretter filen du lastet ned, og følg instruksjonene på skjermen.\n\nObs! Kontroller at datamaskinen er koblet til skriveren med en USB-kabel før du åpner den nedlastede filen. Du kan ikke oppdatere skriverens fastvare via en nettverkstilkobling når skriveren er i recovery mode.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MSG_REBOOT_SCANNER">Fullfør fastvareoppdateringen for alle skriverne, og avslutt Epson Firmware Updater. Start deretter Epson Firmware Updater på nytt, og start oppdateringen ved å følge instruksjonene på skjermen.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_VERSION_USBPREFIX_SCANNER">Start skanneroppdater.\n</s>
	<s id="MB_CONFIRM_VERSION_BASE_SCANNER">Skanneren har følgende fastvare.\n$(MESSAGE)\nVil du overskrive den?</s>
	<s id="TEXT_REBOOT_1_SCANNER">Koble til strømmen igjen for den oppdaterte skanneren.\nKlikk [Neste] når strømmen er på.</s>
	<s id="TEXT_REBOOT_2_SCANNER">Bekreft at fastvareoppdateringen er fullført.\nKoble til strømmen igjen for den oppdaterte skanneren når oppdateringen er bekreftet.\nKlikk [Neste] når strømmen er på.</s>
	<s id="ERR_DEVICEBUSY_SCANNER">Kan ikke angi fordi skanner er opptatt.</s>
	<s id="ERR_DISCONNECTED_SCANNER">Verktøyet kan ikke kommunisere med skanneren.\nKontroller skannerens strømtilførsel og kabeltilkoblinger.</s>
	<s id="ERR_DOWNGRADE_SCANNER">Skanneren kan ikke oppdateres fordi fastvaren er ny.</s>
	<s id="ERR_CUSTOMFIRM_SCANNER">Skanneren kan ikke oppdatere fastvaren fordi det er brukt kundespesifikk fastvare på tilkoblet skanner.</s>
	<s id="ERR_NOTFOUND_SCANNER">Skanneren er ikke tilkoblet eller tilkoblet skanner er ikke målskanneren.</s>
	<s id="TEXT_UPDATE_5_SCANNER">Oppdater skannerliste:</s>
	<s id="MB_CONFIRM_START_AUTOSHUTDOWN_DISABLE_SCANNER">Gjenopprett innstillingene, og start deretter oppdateringen.\nAktiver skannerens innstilling for Avslutningstidtaker når du har fullført fastvareoppdateringen.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_START_AUTOSHUTDOWN_ENABLE_SCANNER">Start fastvareoppdateringen uten å gjenopprette innstillingene.\nHvis skanneren slås av under oppdateringen, blir ikke fastvaren oppdatert.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_SEARCH_SCANNER_MAC">Før du oppdaterer skannerens fastvare, må du stanse andre programmer som kommuniserer med skanneren via USB. Neste gang du bruker skanneren, må du logge av og deretter på igjen.\nVil du stanse andre programmer som kommuniserer med skanneren via USB?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_CANCEL_SCANNER_MAC">Fastvareoppdateringen er ikke fullført.\nNeste gang du bruker skanneren, må du logge av og deretter på igjen.\nEr du sikker på at du vil avslutte?</s>
	<s id="MB_CONFIRM_QUIT_SCANNER_MAC">Fastvarefilen er ikke lastet ned til skanneren.\nNeste gang du bruker skanneren, må du logge av og deretter på igjen.\nEr du sikker på at du vil avslutte?</s>
	<s id="COLUMN_MODELNAME_SERIAL">Modellnavn (serienr.)</s>
	<s id="CHECK_SELECTFIRM">Velg programvare som skal oppdateres</s>
	<s id="ERR_LFP_DELETE_CHECK">Det anbefales på det sterkeste at du velger oppdateringen slik at produktet oppdateres.\nEr du sikker på at du vil fjerne merket for &quot;$(FIRMNAME)&quot;?</s>
	<s id="ERR_LFP_DELETE_CHECK_UPDATE">Noen av oppdateringene er ikke valgt. \nDet anbefales på det sterkeste at du velger alle fastvareoppdateringene slik at produktet oppdateres.\nVil du fortsette med oppdateringen?</s>
	<s id="ERR_LFP_NO_CONNECT">Kan ikke hente informasjon om fastvareversjon.\n Tilkoble &quot;$(FIRMNAME)&quot;, slå skriveren av og på igjen, og klikk deretter [$(REFRESH)] for å prøve på nytt.</s>
	<s id="ERR_LFP_NO_DATA">Valgt oppdateringsfil inneholder ikke alle dataene som trengs til konfigurasjonen. Velg en oppdateringsfil som inneholder data for $(FIRMNAME) hvis du vil oppdatere all fastvaren.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_WAIT_IDLE_BATTERY">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skriveren er opptatt.\n- Det oppstod en skriverfeil.\n- Skriveren kjører på batteriet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_REBOOTPOLLING_BATTERY">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av.\n- Det oppstod et strømbrudd for skriveren under fastvareoppdateringen.\n- Skriveren kjører på batteriet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_CHECKVERSION_BATTERY">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av.\n- Skriveren kjører på batteriet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_SENDING_BATTERY">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skriveren er opptatt.\n- Det oppstod en skriverfeil.\n- Skriveren kjører på batteriet.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_WAITIDLE_BATTERY">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skriveren ikke holder på å settes opp.\n- Pass på at skriveren ikke kjører på batteriet.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_SENDING_BATTERY">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skriveren ikke holder på å settes opp.\n- Pass på at skriveren ikke kjører på batteriet.\n\nVi anbefaler at du starter skriveren på nytt før du klikker [Prøv på nytt].</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_REBOOTPOLLING_BATTERY">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i recovery mode.\n- Pass på at skriveren ikke kjører på batteriet.\n\nHvis du klikker [Prøv på nytt] og fastvareoppdateringen mislykkes, er skriveren i recovery mode.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_CHECKVERSION_BATTERY">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Pass på at skriveren ikke kjører på batteriet.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_AUTOSHUTDOWN_DISABLE_BATTERY">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Pass på at skriveren ikke kjører på batteriet.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_NOTFOUND_BATTERY">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Pass på at skriveren ikke kjører på batteriet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_WAIT_IDLE_ROLL">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skriveren er opptatt.\n- Det oppstod en skriverfeil.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_REBOOTPOLLING_ROLL">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av.\n- Det oppstod et strømbrudd for skriveren under fastvareoppdateringen.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_CHECKVERSION_ROLL">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_SENDING_ROLL">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skriveren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skriveren ble brutt.\n- Skriveren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skriveren er opptatt.\n- Det oppstod en skriverfeil.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_WAITIDLE_ROLL">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skriveren ikke holder på å settes opp.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_SENDING_ROLL">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skriveren ikke holder på å settes opp.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.\n\nVi anbefaler at du starter skriveren på nytt før du klikker [Prøv på nytt].</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_REBOOTPOLLING_ROLL">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- Kontroller at skriveren ikke er i recovery mode.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.\n\nHvis du klikker [Prøv på nytt] og fastvareoppdateringen mislykkes, er skriveren i recovery mode.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_CHECKVERSION_ROLL">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_AUTOSHUTDOWN_DISABLE_ROLL">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_NOTFOUND_ROLL">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skriveren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skriveren er slått på.\n- For skriver med papirrull: Ta ut papirrullen hvis den ligger i skriveren.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_WAIT_IDLE_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skanneren er opptatt.\n- Det oppstod en skannerfeil.\n- Skanneren kjører på batteriet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_SENDING_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av (deaktiver innstillingen for Avslutningstidtaker i skriveren).\n- Skanneren er opptatt.\n- Det oppstod en skannerfeil.\n- Skanneren kjører på batteriet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_REBOOTPOLLING_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av.\n- Det oppstod et strømbrudd for skanneren under fastvareoppdateringen.\n- Skanneren kjører på batteriet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_CHECKVERSION_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av.\n- Skanneren kjører på batteriet.</s>
	<s id="STATE_FAILED_CAUSE_AUTOSHUTDOWN_DISABLE_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen kan ha mislyktes av følgende årsak(er).\n- USB-kabelen er ikke koblet til datamaskinen eller skanneren.\n- Wi-Fi/Ethernet-tilkoblingen til skanneren ble brutt.\n- Skanneren er slått av.\n- Skanneren kjører på batteriet.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_WAITIDLE_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanneren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skanneren er slått på.\n- Kontroller at skanneren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skanneren ikke holder på å settes opp.\n- Pass på at skanneren ikke kjører på batteriet.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_SENDING_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanneren er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskinen.\n- Kontroller at skanneren er slått på.\n- Kontroller at skanneren ikke er i bruk.\n- Kontroller at skanner ikke holder på å settes opp.\n- Pass på at skanneren ikke kjører på batteriet.\n\nVi anbefaler at skanner restartes før du klikker [Prøv på nytt].</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_REBOOTPOLLING_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk deretter [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanner er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskin.\n- Kontroller at skanner er slått på.\n- Pass på at skanneren ikke kjører på batteriet.\n\n</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_CHECKVERSION_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk så [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanner er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskin.\n- Kontroller at skanner er slått på.\n- Pass på at skanneren ikke kjører på batteriet.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_AUTOSHUTDOWN_DISABLE_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk så [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanner er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskin.\n- Kontroller at skanner er slått på.\n- Pass på at skanneren ikke kjører på batteriet.</s>
	<s id="MB_CONFIRM_MEASURE_NOTFOUND_BATTERY_SCANNER">Fastvareoppdateringen ble ikke fullført. Prøv følgende, og klikk så [Prøv på nytt].\n- Kontroller at skanner er koblet (USB/Wi-Fi/Ethernet) til datamaskin.\n- Kontroller at skanner er slått på.\n- Pass på at skanneren ikke kjører på batteriet.</s>
</String>
