1. Mettez sous tension. Si l'imprimante est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis de nouveau sous tension en vérifiant que la file d'attente d'impression est vide.
2. Déconnectez tous les câbles de l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation et des câbles USB ou Ethernet utilisés pour l'impression.
3. Vérifiez que votre imprimante est prête et cliquez sur [Suivant] pour lancer la mise à jour de l'imprimante.

| - Les travaux d'impression dans la file d'attente sont annulés lors de la mise à jour du micrologiciel. - N'utilisez pas l'imprimante avant la fin de la mise à jour du micrologiciel. - La mise à jour peut nécessiter jusqu'à 15 minutes. Vous ne pouvez pas annuler ou interrompre la mise à jour.