﻿

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop na optičnem bralniku, da izklopite in vklopite optični bralnik.
   Če je optični bralnik v omrežju, ga vklopite, ko vzpostavite povezavo z omrežjem.
2. Iz računalnika izključite vse kable, razen napajalnega kabla in morebitnega kabla USB ali ethernetnega kabla, ki ga uporabljate za tiskanje.
3. Kliknite [Naprej], da začnete posodobitev optičnega bralnika.

| - Optičnega bralnika ne uporabljajte, dokler posodobitev vdelane programske opreme ni dokončana. - Posodobitev bo dokončana v največ 15 minutah. Posodobitve ne morete preklicati ali prekiniti. - Če se skener napaja iz baterije, priključite napajalni kabel.