﻿

1. Включете захранването. Ако вече е включено, изключете го и го включете отново, като се уверите, че няма заявки за печат в опашката за печат.
2. Изключете всички кабели от Вашия компютър освен захранващия кабел и USB или Ethernet кабел, който се използва за печат.
3. Щракнете върху [Следващ], за да започне актуализацията на принтера.

- Заявките за печат в опашката за печат могат да бъдат отменени чрез актуализиране на фърмуера.
- Не използвайте принтера докато актуализацията на принтера не приключи.
- Завършването на актуализацията може да отнеме до 15 минути. Не можете да откажете или прекъснете актуализацията.
- Ако актуализацията на фърмуера е неуспешна и принтерът влезе в режим на възстановяване (показано с мигащи индикатори на състоянието), ще можете да актуализирате фърмуера на принтера чрез мрежова връзка. Свържете своя компютър към принтера с помощта на USB кабел и опитайте да актуализирате фърмуера отново. Вижте документацията или посетете Epson.com, за да проверите дали принтерът е в режим на възстановяване.