﻿

1. قم بإيقاف تشغيل الماسحة الضوئية وتشغيلها باستخدام زر "تشغيل".
   إذا كانت الماسحة الضوئية متصلة بشبكة، قم بتشغيلها بعد الاتصال بالشبكة.
2. افصل كل الكابلات من جهاز الكمبيوتر، ما عدا كابل الطاقة وأي كابل USB أو كابل Ethernet المستخدم للمسح الضوئي.
3. انقر فوق [التالي] للبدء في تحديث الماسحة الضوئية.

| - يُرجى عدم استخدام الماسحة الضوئية حتى تكتمل عملية تحديث البرامج الثابتة. - قد تستغرق عملية التحديث قرابة 15 دقيقة لإكمال عملية التحديث. يتعذر إلغاء عملية التحديث أو مقاطعتها.