1. Увімкніть живлення. Якщо живлення вже ввімкнено, переконайтеся, що в черзі друку немає завдань, вимкніть живлення та ввімкніть його ще раз.
2. Від'єднайте всі кабелі від комп'ютера, окрім шнура живлення й будь-яких кабелів USB або Ethernet, що використовуються для друку.
3. Натисніть [Далі] для запуску оновлення принтера.

- Завдання з черги друку будуть скасовані під час оновлення вбудованого програмного забезпечення.
- Не користуйтеся принтером, доки оновлення прошивки не буде завершено.
- На завершення оновлення може знадобитися до 15 хвилин. Не можна скасувати або перервати оновлення.
- Якщо оновлення прошивки не вдалося виконати, і принтер перейшов у режим recovery mode (блимають індикатори стану), оновити прошивку принтера через мережне підключення буде неможливо. Натомість підключіть комп'ютер до принтера за допомогою кабелю USB та спробуйте оновити прошивку ще раз. Щоб перевірити, чи перебуває принтер у режимі recovery mode, див. документацію або відвідайте веб-сайт Epson.com.
- Не вимикайте виріб під час оновлення, навіть якщо його РК-екран вимкнувся або став синім.