1. Sluk og tænd scanneren på dens strøm-/On-knap.
   Tænd scanneren efter tilslutning til netværket, hvis scanneren er på et netværk.
2. Tag alle kabler ud af computeren undtagen strømkablet og et evt. USB- eller Ethernet-kabel, der bruges til udskrivning.
3. Klik på [Næste] for at starte scanneropdatering.

| - Brug ikke scanneren, før firmwareopdateringen er gennemført. - Det kan tage op til 15 minutter at gennemføre opdatering. Du kan ikke annullere eller afbryde opdatering. - Hvis firmwareopdateringen mislykkes, og scanneren skifter til recovery mode (angivet af blinkende statuslamper), kan du ikke opdatere scannerens firmware via en netværksforbindelse. Forbind computeren og scanneren med et USB-kabel i stedet for at prøve at opdatere firmwaren igen. Se dokumentationen, eller gå ind på Epson.com, for at kontrollere om scanneren er i recovery mode.