﻿

1. Lülitage toide sisse. Kui toide on juba sisse lülitatud, lülitage toide välja ja uuesti sisse, et printimisjärjekorras poleks töid.
2. Ühendage arvuti küljest lahti kõik kaablid peale toitekaabli ja printimiseks kasutatava USB- või Ethernetikaabli.
3. Klõpsake nuppu [Edasi], et käivitada printeri uuendamine.

| - Püsivara uuendamisel printimisjärjekord tühjendatakse. - Ärge kasutage printerit enne, kui püsivara uuendamine on lõpule viidud. - Uuendamise lõpuleviimiseks võib kuluda kuni 15 minutit. Uuendamist ei saa tühistada ega katkestada. - Kui püsivara uuendamine nurjub ja printer läheb taasterežiimi (mida näitavad vilkuvad olekutuled), siis ei saa printeri püsivara võrgu kaudu uuendada. Ühendage arvuti printeriga, kasutades hoopis USB-kaablit ja proovige püsivara uuesti uuendada. Vt teavet printeri taasterežiimi kohta printeri dokumentatsioonist või aadressilt Epson.com.