﻿

1. Matikan dan hidupkan pengimbas dengan menggunakan butang kuasa/Hidupkan pengimbas.
   Jika pengimbas dihidupkan pada rangkaian, hidupkannya selepas menyambung ke rangkaian.
2. Putuskan sambungan semua kabel daripada komputer anda, kecuali kord kuasa dan sebarang kabel USB atau Ethernet yang digunakan untuk mencetak.
3. Klik [Seterusnya] untuk memulakan kemas kini pengimbas.

- Jangan gunakan pengimbas sehingga kemas kini perisian tegar lengkap.
- Ia mungkin mengambil masa sehingga 15 minit untuk melengkapkan kemas kini. Anda tidak boleh membatalkan atau mengganggu kemas kini.
- Jika kemas kini perisian tegar gagal dan pengimbas memasuki mod pemulihan (ditunjukkan dengan lampu status berkelip), anda tidak boleh mengemas kini perisian tegar pengimbas melalui sambungan rangkaian. Sebaliknya, sambungkan komputer anda ke pengimbas menggunakan kabel USB dan cuba kemas kini perisian tegar sekali lagi. Lihat dokumen atau lawat Epson.com untuk menyemak sama ada pengimbas berada dalam mod pemulihan.
- Jika pengimbas dijalankan dengan menggunakan bateri, sambungkan kabel kuasa.