﻿

1. כבה והדלק את הסורק באמצעות לחצן ההדלקה של הסורק.
   אם הסורק מחובר ברשת הדלק אותו אחרי החיבור לרשת.
2. נתק את כל הכבלים מהמחשב למעט כבל החשמל וכל כבל USB או כבל רשת המשמש להדפסה.
3. לחץ על [הבא] כדי להפעיל את עדכון הסורק.

| - אל תשתמש בסורק עד להשלמת עדכון הקושחה. - השלמת עדכון הקושחה עשויה להמשך עד 15 דקות. אסור לבטל או לקטוע את העדכון. – אם עדכון הקושחה נכשל והסורק עובר למצב התאוששות (נוריות החיווי מהבהבות), לא תוכל לעדכן את קושחת הסורק ברשת. חבר את המחשב לסורק באמצעות כבל USB ונסה לעדכן את הקושחה שוב. עיין במסמכים הנלווים או בקר באתר Epson.com כדי לבדוק אם הסורק נמצא במצב התאוששות.