1. Включите питание. Если питание уже включено, выключите и снова включите его, убедившись в отсутствии заданий в очереди печати.
2. Отсоедините все кабели от компьютера, за исключением кабеля питания и кабеля USB или Ethernet для печати.
3. Подготовьте принтер и нажмите кнопку [Далее], чтобы начать обновление принтера.

| - При обновлении прошивки задания в очереди будут отменены. - Не используйте принтер до завершения обновления прошивки. - Обновление может длиться до 15 минут. Нельзя отменять или прерывать обновление.