1. Mettez sous tension. Si l'imprimante est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis de nouveau sous tension en vérifiant que la file d'attente d'impression est vide.
2. Déconnectez tous les câbles de l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation et des câbles USB ou Ethernet utilisés pour l'impression.
3. Cliquez sur [Suivant] pour lancer la mise à jour de l'imprimante.

- Les travaux d'impression dans la file d'attente sont annulés lors de la mise à jour du micrologiciel.
- N'utilisez pas l'imprimante avant la fin de la mise à jour du micrologiciel.
- La mise à jour peut nécessiter jusqu'à 15 minutes. Vous ne pouvez pas annuler ou interrompre la mise à jour.
- Si la mise à jour du micrologiciel échoue et que l'imprimante passe en recovery mode (mode indiqué par les voyants d'état clignotants), vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel de l'imprimante à jour via une connexion réseau. Connectez plutôt l'ordinateur et l'imprimante à l'aide d'un câble USB et procédez de nouveau à la mise à jour du micrologiciel. Reportez-vous à la documentation ou consultez le site Epson.com pour déterminer si l'imprimante est en recovery mode.
- Pour les imprimantes avec papier rouleau : si du papier rouleau est chargé dans l'imprimante, retirez-le.