﻿

1. Togy çatyň. Eger togy eýýäm çatylan bolsa, printerde nobata goýulan işleriň ýoklugyny anyklap, togy öçürip, täzeden çatyň.
2. Kompýuteriňizden tok kabelinden we çap ediş üçin ulanylýan USB ýa-da Ethernet kabelinden başga ähli kabelleri baglanyşykdan aýyryň.
3. Printer üçin täzeleme işini başlatmak üçin [Indiki] basyň.

- Nobata goýulan işler täzeleme firma programmasy tarapyndan goýbolsun ediler.
- Firma programmasy üçin täzeleme işi tamamlanýança printeri ulanmaň.
- Täzeleme işini tamamlamak 15 minuda çenli wagt alyp biler. Täzelemek işini goýbolsun edip ýa-da arasyny bölüp bilmersiňiz.
- Eger firma programmasy üçin täzeleme işi başa barmasa we printer dikeldiş tertibine girse (ýanyp-öçýän status yşyklary arkaly görkezilýär), siz printeriň firma programmasy üçin täzeleme işini tor baglanyşygy üsti bilen amala aşyryp bilmersiňiz. Onuň ýerine kompýuteriňizi printere USB kabeli arkaly baglaň we firma programmasy üçin täzeleme işine täzeden synanyşyň. Printer dikeldiş tertibindeligini barlamak üçin resminamalara serediň ýa-da Epson.com sahypasyna giriň.
- Eger printer batareýa arkaly işleýän bolsa, tok kabelini baglaň.