1. Apăsaţi pe butonul de pornire. Dacă aparatul este pornit deja, opriţi şi porniţi din nou aparatul asigurându-vă că nu există comenzi de tipărire în coada de tipărire.
2. Deconectaţi toate cablurile de la calculator, cu excepţia cablului de alimentare şi a oricărui cablu USB sau Ethernet utilizat pentru imprimare.
3. Faceţi clic pe [Înainte] pentru a începe actualizarea imprimantei.

- Comenzile de tipărire cu rând de aşteptare vor fi anulate de firmware-ul care se actualizează.
- Nu utilizaţi imprimanta decât după ce actualizarea firmware s-a terminat.
- Finalizarea actualizării poate dura cel mult 15 minute. Nu puteţi anula sau întrerupe actualizarea.
- Dacă actualizarea firmware a eşuat şi imprimanta intră în recovery mode (modul recuperare) (indicat prin aprinderea intermitentă a indicatoarelor de stare), nu veţi putea actualiza programul firmware folosind o conexiune la reţea. Conectaţi calculatorul la imprimantă folosind cablul USB şi încercaţi să actualizaţi din nou programul firmware. Consultaţi documentaţia sau vizitaţi Epson.com pentru a verifica dacă imprimanta este în recovery mode.
- Nu opriţi produsul în timpul efectuării actualizării, chiar dacă ecranul LCD s-a închis sau este albastru.