1. Pomocí tlač. napájení tiskárny skener vypněte a zapněte.
   Lze-li skener připojit k síti, zapněte jej až po připojení k síti.
2. Kabely kromě napájecího kabelu, USB kabelů nebo ethernetového kabelu používaného pro tisk odpojte od počítače.
3. Kliknutím na tlačítko [Další] spusťte aktualizaci skeneru.

| - Nepoužívejte skener před dokončením aktualizace firmwaru. - Dokončení aktualizace může trvat až 15 minut. Aktualizaci nelze zrušit ani přerušit. - Dojde-li k selhání aktualizace firmwaru a skener přejde do režimu recovery mode (indikovaného blikáním stavové kontrolky), nebude možné aktualizovat firmware skeneru prostřednictvím síťového připojení. Místo toho připojte skener k počítači pomocí kabelu USB a zkuste firmware aktualizovat znovu. Chcete-li zkontrolovat, zda se skener nachází v režimu recovery mode, viz dokumentace nebo navštivte Epson.com.