1. Apagueu escàner i torneu-lo a engegar amb botó d'engegada.
   Si es troba en una xarxa, engegueu-lo després de connectar-lo a la xarxa.
2. Desconnecteu tots els cables de l'ordinador, tret del d'alimentació i l'USB o Ethernet utilitzat per escanejar.
3. Cliqueu [Endavant] per iniciar actualització.

| - No utilitzeu l'escàner fins que hagi acabat l'actualització del microprogramari. - Pot tardar fins a 15 minuts. No cancel·leu ni interrompeu l'actualització.