﻿

1. Lülitage toide sisse. Kui toide on juba sisse lülitatud, lülitage toide välja ja uuesti sisse, et printimisjärjekorras poleks töid.
2. Ühendage arvuti küljest lahti kõik kaablid peale toitekaabli ja printimiseks kasutatava USB- või Ethernetikaabli.
3. Veenduge, et printer on valmis ja klõpsake nuppu [Edasi], et käivitada printeri uuendamine.

| - Püsivara uuendamisel printimisjärjekord tühjendatakse. - Ärge kasutage printerit enne, kui püsivara uuendamine on lõpule viidud. - Uuendamise lõpuleviimiseks võib kuluda kuni 15 minutit. Uuendamist ei saa tühistada ega katkestada.