1. Вимк. і ввімк. сканер кнопкою живлення/увімкнення.
   Якщо сканер є част. мережі, увімк. його після підкл. до мережі.
2. Від'єднайте всі кабелі від комп'ютера, окрім шнура живлення й будь-яких кабелів USB або Ethernet, що використовуються для друку.
3. Натисніть [Далі], щоб почати оновл. сканера.

| - Не користуйтеся сканером до завершення оновлення прошивки. - Для виконання оновлення може знадобитися до 15 хв. Оновлення не можна скасувати або перервати. - Якщо рівень заряду батареї сканера низький, підключіть кабель живлення.