1. Выключите и включите принтер с помощью кнопки питания.
2. Отсоедините все кабели от компьютера, за исключением кабеля питания и кабеля USB или Ethernet для печати.
3. Нажмите [Далее] для начала обновления принтера.

| - При обновлении прошивки задания в очереди будут отменены. - Не используйте принтер до завершения обновления прошивки. - Обновление может длиться до 15 минут. Нельзя отменять или прерывать обновление.