﻿

1. Washa nishati. Ikiwa tayari imewashwa, zima na uwashe tena na uhakikishe hakuna kazi ziko kwenye foleni ya kuchapisha.
2. Tenganisha kebo zote kwenye kompyuta yako, isipokuwa waya ya umeme na kebo yoyote ya USB au Ethaneti inayotumiwa kwa uchapishaji.
3. Bofya [Ifuatayo] ili uanze kusasisha printa.

- Kazi za kuchapisha kwenye foleni zitakatishwa kwa kusasisha programu ndogo.
- Usitumie printa hadi sasisho la programu ya udhibiti likamilike.
- Huenda ikachukua hadi dakika 15 kukamilisha usasishaji. Huwezi kughairi au kutatiza usasishaji.
- Ikiwa sasisho la programu ya udhibiti litashindwa na printa iende kwa hali ya urejeshaji (iliyoashiriwa na taa za hali ya kumweka), hutaweza kusasisha programu ya udhibiti ya printa kwenye muunganisho wa mtandao. Unganisha kompyuta yako kwenye printa kwa kutumia kebo ya USB badala yake na ujaribu kusasisha tena programu ya udhibiti. Angalia nyaraka au tembelea Epson.com ili ukague kama printa iko katika hali ya urejeshaji.
- Usizime bidhaa yako unapokuwa ukisasisha hata kama skrini yake ya LCD itazima au kuwa bluu.