1. Kapcsolja ki majd be a szkennert a szkenner bekapcsoló gombjával.
   Ha a szkenner egy hálózathoz csatlakozik, a hálózathoz való csatlakoztatás után kapcsolja be.
2. Húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból, kivéve a tápkábelt és a nyomtatáshoz használt USB vagy Ethernet kábelt.
3. Kattintson a [Tovább] gombra a szkenner frissítésének indításához.

| - Ne használja a szkennert, amíg a firmware frissítése be nem fejeződött. - A frissítés eltarthat akár 15 percig is. A frissítést nem lehet visszavonni vagy félbeszakítani. - Ha a szkenner az akkumulátorról üzemel, csatlakoztassa a tápkábelt.