1. ปิดและเปิดสแกนเนอร์โดยใช้ปุ่มเปิดเครื่องสแกนเนอร์
   ถ้าสแกนเนอร์อยู่ในเครือข่าย ให้เปิดหลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย
2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ ยกเว้นสายไฟและสายเคเบิล USB หรือสายอีเธอร์เน็ตที่ใช้สำหรับการพิมพ์
3. คลิก [ถัดไป] เพื่อเริ่มการอัพเดตสแกนเนอร์

- อย่าใช้สแกนเนอร์จนกว่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสมบูรณ์
- ใช้เวลาในการอัพเดตให้เสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน 15 นาที ท่านไม่สามารถยกเลิกหรือขัดจังหวะการอัพเดต
- ถ้าการอัพเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว และสแกนเนอร์เข้าสู่ recovery mode (แสดงเป็นไฟสถานะกะพริบ) ท่านจะไม่สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ของสแกนเนอร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสแกนเนอร์โดยใช้สายเคเบิล USB แทน และลองอัพเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้ง โปรดดูเอกสารหรือเข้าไปที่ Epson.com เพื่อตรวจสอบว่าสแกนเนอร์อยู่ใน recovery mode หรือไม่
- หากสแกนเนอร์ทำงานด้วยแบตเตอรี่ ให้เชื่อมต่อสายไฟ