﻿

1. Выключайце і ўключайце сканер з дапамогай кнопкі Укл. сілкавання.
   Калі сканер у сетцы, уключыце яго пасля падлучэння да сеткі.
2. Адлучыце ўсе кабелі ад камп'ютара, за выключэннем шнура сілкавання і любога кабелю USB ці Ethernet, ужытых для сканавання.
3. Націсніце [Далей], каб запусціць абнаўленне сканера.

| - Не ўжывайце сканер, пакуль абнаўленне ўбудаванага ПЗ не завершана. - Гэта можа заняць да 15 хвілін для завяршэння абнаўлення. Немагчыма адмяніць ці прыпыніць абнаўленне.