﻿

1. Yoqing. Yoniq bo'lsa, o'chirib, yana yoqing, shunda chop etish navbatida ish bo'lmaydi.
2. Kompyuterdan quvvat kabeli va chop etish uchun ishlatiladigan USB yoki Ethernet kabelidan boshqa hamma kabellarni uzing.
3. Printerni yangilashni boshlash uchun [Keyingi]ni bosing.

- Mikrodastur yangilanganida navbatga qo'yilgan chop etish ishlari bekor qilinadi.
- Mikrodastur yangilanib bo'lmagunicha printerdan foydalanmang.
- Yangilashga 15 daqiqagacha vaqt ketishi mumkin. Yangilashni bekor qilish yoki to'xtatish mumkin emas.
- Mikrodasturni yangilash amalga oshmasdan, printer tiklash rejimiga kirib qolsa (holat chiroqlari o'chib-yonishidan bilinadi), printerning mikrodasturini tarmoq orqali yangilay olmaysiz. Buning o'rniga kompyuterni printerga USB kabeli orqali ulab, qaytadan yangilashga urinib ko'ring. Printer tiklash rejimida ekanligini tekshirish uchun qo'llanmalarga murojaat qiling yoki Epson.com saytiga tashrif buyuring.
- O'rama qog'ozli printer uchun: Printerga o'rama qog'oz yuklangan bo'lsa, olib tashlang.