1. Slå på strömmen. Om strömmen redan är på ska du stänga av och slå på den igen för att se till att det inte finns några jobb i utskriftskön.
2. Koppla bort alla kablar från datorn utom nätsladden och eventuell USB- eller Ethernet-kabel som används för utskrift.
3. Starta skrivaruppdateringen genom att klicka på [Nästa].

- Utskriftsjobb som köar kommer att avbrytas när den fasta programvaran uppdateras.
- Använd inte skrivaren förrän enhetens firmware har uppdaterats.
- Det kan ta upp till 15 minuter att slutföra uppdateringen. Du kan inte stoppa eller avbryta uppdateringen.
- Om firmware-uppdateringen misslyckas och skrivaren går in i recovery mode (statuslamporna blinkar) kan du inte uppdatera skrivarens firmware via en nätverksanslutning. Anslut datorn till skrivaren med en USB-kabel i stället och försök uppdatera skrivarens firmware igen.Kontrollera om skrivaren är i recovery mode genom att titta i handboken eller på Epson.com.
- För skrivare med rullpapper: Ta bort eventuellt rullpapper som är påfyllt i skrivaren.