1. Ligue o produto. Se já estiver ligado, desligue-o e volte a ligá-lo, certificando-se de que não existem tarefas na fila de impressão.
2. Desligue todos os cabos do computador, excepto o cabo de corrente e um cabo USB ou Ethernet usado p/ imprimir.
3. Clique em [Seguinte] p/ iniciar a actualização da impressora.

| - As tarefas de impressão em fila são canceladas ao actualizar o firmware. - Use apenas a impressora quando a actualização do firmware acabar. - A actualização pode demorar até 15 minutos. Não pode cancelar ou interromper a actualização. - Se a actualização do firmware falhar e a impressora entrar no recovery mode (indicado pelas luzes de estado intermitentes), não consegue actualizar o firmware através de uma ligação de rede. Ligue o computador à impressora com um cabo USB e tente voltar a actualizar o firmware. Veja a documentação ou visite Epson.com para verificar se a impressora está no recovery mode.