1. Scanner mit Scanner-Netzschalter aus- und wieder einschalten.
   Ist der Scanner in einem Netzwerk, erst nach der Netzwerkverbindung einschalten.
2. Trennen Sie alle Kabel vom Drucker, außer dem Netzkabel und USB- oder Ethernetkabel, die zum Drucken benötigt werden.
3. Klicken Sie auf [Weiter], um die Scanneraktualisierung zu starten.

| - Scanner erst nach Abschluss der Firmwareaktualisierung verwenden. - Aktualisierung kann bis zu 15 Minuten dauern. Aktualisierung kann nicht ab-/unterbrochen werden. - Schlägt die Firmware-Aktualisierung fehl und der Scanner wechselt in den recovery mode (Statusanzeigen blinken), kann die Scanner-Firmware nicht über eine Netzwerkverbindung aktualisiert werden. Verbinden Sie stattdessen den Computer und den Scanner mit einem USB-Kabel und versuchen Sie die Firmware-Aktualisierung erneut. Siehe Dokumentation oder besuchen Sie Epson.com, um zu prüfen, ob sich der Scanner im recovery mode befindet.