1. Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension à l'aide de la touche d'alimentation/Marche de l'imprimante.
2. Déconnectez tous les câbles de l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation et des câbles USB ou Ethernet utilisés pour l'impression.
3. Cliquez sur [Suivant] pour lancer la mise à jour de l'imprimante.

| - Les travaux d'impression dans la file d'attente sont annulés lors de la mise à jour du micrologiciel. - N'utilisez pas l'imprimante avant la fin de la mise à jour du micrologiciel. - La mise à jour peut nécessiter jusqu'à 15 minutes. Vous ne pouvez pas annuler ou interrompre la mise à jour.