﻿

1. Lülitage skanner toitenupu abil välja ja uuesti sisse.
   Kui skanner on võrgus, lülitage see pärast võrguühenduse loomist sisse.
2. Ühendage arvuti küljest lahti kõik kaablid peale toitekaabli ja printimiseks kasutatava USB- või Ethernetikaabli.
3. Klõpsake nuppu [Edasi], et käivitada skanneri uuendamine.

- Ärge kasutage skannerit enne, kui püsivara uuendamine on lõpule viidud.
- Uuendamise lõpuleviimiseks võib kuluda kuni 15 minutit. Uuendamist ei saa tühistada ega katkestada.
- Kui püsivara uuendamine nurjub ja skanner läheb taasterežiimi (mida näitavad vilkuvad olekutuled) siis ei saa skanneri püsivara võrgu kaudu uuendada. Ühendage arvuti skanneriga, kasutades hoopis USB-kaablit ja proovige püsivara uuesti uuendada. Vt teavet skanneri taasterežiimi kohta skanneri dokumentatsioonist või aadressilt Epson.com.
- Kui skanner töötab akutoitel, ühendage toitekaabel.