﻿

1. قم بإيقاف تشغيل الماسحة الضوئية وتشغيلها باستخدام زر "تشغيل".
   إذا كانت الماسحة الضوئية متصلة بشبكة، قم بتشغيلها بعد الاتصال بالشبكة.
2. قم بفصل كل الكابلات من الكمبيوتر، ما عدا كابل الطاقة وأي كابل USB أو Ethernet مُستخدم في الطباعة.
3. انقر فوق [التالي] للبدء في تحديث الماسحة الضوئية.

| - يُرجى عدم استخدام الماسحة الضوئية حتى تكتمل عملية تحديث البرامج الثابتة. - قد تستغرق عملية التحديث قرابة 15 دقيقة لإكمال عملية التحديث. يتعذر إلغاء عملية التحديث أو مقاطعتها. - في حالة تعذر تحديث البرامج الثابتة وتحول الماسح إلى وضع الاسترداد (تومض مؤشرات الحالة)، لن تتمكن من تحديث برامج الماسح الثابتة عبر الاتصال بالشبكة. قم بتوصيل الماسح بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB بدلا من ذلك، ثم حاول تحديث البرامج مرة أخرى. راجع الوثائق المصاحبة للمنتج أو تفضل بزيارة موقع Epson.com لكي تتحقق مما إذا كانت الماسح في وضع الاسترداد أم لا.