1. Slå skriveren av og deretter på igjen med På/av-knappen på skriveren.
2. Trekk ut alle kablene fra datamaskinen, med unntak av strømledningen og USB- eller Ethernet-kabelen som brukes til utskrift.
3. Klikk [Neste] for å starte skriveroppdateringen.

| '- Utskriftsjobber i kø vil bli avbrutt av fastvaren som oppdateres. - Ikke bruk skriveren før fastvareoppdateringen er fullført. - Det kan ta inntil 15 minutter å fullføre oppdateringen. Du kan ikke avbryte oppdateringen.