1. Zet de printer uit en weer aan met de aan-uitknop van de printer.
2. Trek alle kabels uit de computer, behalve het netsnoer en de USB- of Ethernet-kabel die u gebruikt om af te drukken.
3. Klik op [Volgende] om de printerupdate te starten.

| - Bij een update van de firmware worden eventuele afdruktaken in de wachtrij geannuleerd. - Gebruik de printer niet zolang de firmware-update loopt. - De volledige update kan 15 minuten duren. U kunt de update niet annuleren of onderbreken.