1. Allumez/éteignez le scanner avec bouton Marche/Arrêt.
   S'il est installé sur un réseau, connectez-le au réseau avant de l'allumer.
2. Déconnectez tous les câbles de l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation et des câbles USB ou Ethernet utilisés pour l'impression.
3. Cliquez [Suivant] pour lancer mise à jour scann.

- N'utilisez le scanner qu'une fois la mise à jour terminée.
- Le processus complet peut demander jusqu'à 15 minutes. La mise à jour ne peut être annulée/interrompue.
- Si la mise à jour du micrologiciel échoue et que l'scanner passe en recovery mode (mode indiqué par les voyants d'état clignotants), vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel de l'scanner à jour via une connexion réseau. Connectez plutôt l'ordinateur et l'scanner à l'aide d'un câble USB et procédez de nouveau à la mise à jour du micrologiciel. Reportez-vous à la documentation ou consultez le site Epson.com pour déterminer si l'scanner est en recovery mode.
- Si le scanner fonctionne à l'aide de la batterie, connectez le câble d'alimentation.