﻿

1. قم بإيقاف تشغيل الماسحة الضوئية وتشغيلها باستخدام زر "تشغيل".
   إذا كانت الماسحة الضوئية متصلة بشبكة، قم بتشغيلها بعد الاتصال بالشبكة.
2. قم بفصل كل الكابلات من الكمبيوتر، ما عدا كابل الطاقة وأي كابل USB أو Ethernet مُستخدم في الطباعة.
3. انقر فوق [التالي] للبدء في تحديث الماسحة الضوئية.

| - يُرجى عدم استخدام الماسحة الضوئية حتى تكتمل عملية تحديث البرامج الثابتة. - قد تستغرق عملية التحديث قرابة 15 دقيقة لإكمال عملية التحديث. يتعذر إلغاء عملية التحديث أو مقاطعتها. - في حالة تشغيل الماسح باستخدام البطارية قم بتوصيل كابل الطاقة.