1. Kapcsolja be a készüléket. Ha már be van kapcsolva a készülék, kapcsolja ki, majd ismét be, és ellenőrizze, hogy ne legyen nyomtatásra váró feladat a nyomtatási sorban.
2. Húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból, kivéve a tápkábelt és a nyomtatáshoz használt USB vagy Ethernet kábelt.
3. Kattintson a [Tovább] gombra a nyomtató frissítésének elindításához.

- A Firmware frissítése során A nyomtatási sorban várakozó feladatok törlődnek.
- Ne használja a nyomtatót addig, amíg a firmware frissítés be nem fejeződik.
- A frissítés 15 percig is eltarthat. A frissítés visszavonása vagy megszakítása nem lehetséges.
- Ha a firmware frissítés sikertelen és a nyomtató recovery mode-ba kerül (amit a villogó állapotjelző lámpák jeleznek), akkor a hálózaton keresztül nem fogja tudni elvégezni a nyomtató firmware frissítést. Ilyenkor inkább egy USB kábelt használva csatlakoztassa a számítógépét a nyomtathoz és kísérelje meg újra a firmware frissítését.Lásd a dokumentációt vagy látogassa meg az Epson.com weboldalt annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtató recovery mode-ban van-e.
- Ha a nyomtató akkumulátorról üzemel, csatlakoztassa a tápkábelt.