1. Apague y encienda el escáner con su botón de encendido/apagado.
   Si el escáner está en red, conéctelo a la red y enciéndalo.
2. Desconecte todos los cables de su ordenador menos el de la corriente y todos los cables USB o Ethernet que use para escanear.
3. Clic en [Siguiente] para actualizar el escáner.

| - No use el escáner hasta que termine la actualización del firmware. - La actualización puede tardar hasta 15 minutos. No cancele ni interrumpa la actualización.