﻿

1. Isključite skener i ponovo ga uključite pomoću tastera za napajanje/uključivanje na skeneru.
   Ako se skener nalazi na mreži, uključite ga nakon povezivanja sa mrežom.
2. Izvucite sve kablove iz računara, osim kabla za napajanje i USB ili eternet kablova koji se koriste za štampanje.
3. Kliknite na [Dalje] da biste započeli ažuriranje skenera.

- Ne koristite skener dok se ažuriranje firmvera ne završi.
- Ažuriranje može da potraje i do 15 minuta. Ažuriranje nije moguće otkazati niti prekinuti.
- Ako ažuriranje firmvera ne uspe i skener pređe u režim oporavka (naznačen treperućim lampicama statusa), nećete moći da ažurirate firmver skenera preko mrežne veze. Umesto toga, povežite računar sa skenerom pomoću USB kabla i ponovo pokušajte da ažurirate firmver. Pogledajte dokumentaciju ili posetite Epson.com da biste proverili da li je skener u režimu oporavka.
- Ako skener radi na bateriju, povežite kabl za napajanje.