1. Gücü açın. Zaten açıksa, yazdırma kuyruğunda iş olmadığından emin olup gücü kapatın ve yeniden açın.
2. Güç kablosu ve yazdırma işlemi için kullanılan USB veya Ethernet kabloları hariç, bilgisayarınıza bağlı tüm kabloları sökün.
3. Yazıcı güncellemesini başlatmak için [İleri] öğesine tıklayın.

- Kuyruktaki yazdırma işleri güncelleme yazılımı tarafından iptal edilecek.
- Firmware güncellemesi tamamlanana kadar yazıcıyı kullanmayın.
- Güncellemenin tamamlanması 15 dakika sürebilir. Güncellemeyi iptal edemez veya yarıda kesemezsiniz.
- Firmware güncellemesi başarısız olur ve yazıcı recovery mode'a girerse (durum ışıklarının yanıp sönmesiyle belirtilir), yazıcının firmware sürümünü bir ağ bağlantısı üzerinden güncelleyemezsiniz. Bunun yerine bilgisayarınızı yazıcıya bir USB kablosuyla bağlayın ve firmware sürümünü güncellemeyi tekrar deneyin.Yazıcının recovery mode'da olup olmadığını kontrol etmek için belgelere bakın ya da Epson.com adresini ziyaret edin.
- Yazıcı pil gücüyle çalışıyorsa, elektrik kablosunu takın.